UNPRPD LOGO


**Спільнапрограма ПРООН, ООН Жінки, Дитячого фонду ООН, Фонду ООН у галузі народонаселення**

**«Забезпечення ґендерночутливої інклюзії осіб з інвалідністю в процесі гуманітарного реагування»**

**Форма оцінювання доступності притулків для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю**

Підготовлено ГС ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» спільно з ГО «ПРО.УД/Універсальний дизайн» на замовлення ПРООН у рамках виконання договору UKR/2022/159 від 30.05.2022 р. «Оцінка доступності притулків для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській і Закарпатській областях».

Будь-які думки та висновки, викладені в документі, належать його розробникам і не обов’язково збігаються з поглядами UNPRPD та агенцій ООН, які впроваджують Спільну програму «Забезпечення ґендерночутливої інклюзії осіб з інвалідністю в процесі гуманітарного реагування».

**Форма оцінювання доступності притулків для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю**

Дата проведення:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Адреса притулку |  |
| Назва установи |  |
| Ім’я контактної особи  з притулку |  |
| Телефон контактної особи з притулку |  |

Аудит виконували:

|  |  |
| --- | --- |
| Ім’я виконавця |  |
| Телефон виконавця |  |
| Ім’я виконавця |  |
| Телефон виконавця |  |

**Прилегла територія**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вхід на територію** | | | | | |
| **Фізична доступність** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Вхід на територію має огорожу |  |  |  |  |  |
| Вхідна хвіртка має відкритий прохід 900 мм |  |  |  |  |  |
| Ручка хвіртки має нажимну чи тягову силу відчинення |  |  |  |  |  |
| Вхідна хвіртка немає порога |  |  |  |  |  |
| Вхідна хвіртка контрастує до огорожі |  |  |  |  |  |
| Ширина тротуару  не менше 1,8 м |  |  |  |  |  |
| Навісні елементи  не нижче 2,1 м |  |  |  |  |  |
| Нахил тротуару не перевищує 5% |  |  |  |  |  |
| Водостоки закрито чарунками, отвори яких не більше 0,015 м |  |  |  |  |  |
| Конструкції на шляхах руху пішоходів контрастнопромарковано |  |  |  |  |  |
| Покриття | Рівне | Має вибоїни менше або не більше 0,015 м | Має вибоїни більше 0,015 м |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Інформація  та комунікація** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Чи є інформація  про притулок на вході  на територію? |  |  |  |  |  |
| Чи інформацію про притулок дубльовано шрифтом Брайля? |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зона висадки пасажирів** | | | | | |
| **Фізична доступність** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Зонурозміщено не далі  якза 50 м від основного  чи доступного входу |  |  |  |  |  |
| Наявне пониження  тротуару до проїзної частини |  |  |  |  |  |
| Наявна тактильна навігація від зони висадки до входу |  |  |  |  |  |
| Покриття тротуару/зони висадки | Рівне | Має вибоїни менше або не більше 0,015 м | Має вибоїни більше 0,015 м |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Інформація  та комунікація** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Чи інтуїтивно зрозуміло  з місця висадки, де розміщеноосновний чи доступний вхід? |  |  |  |  |  |
| Чи є вказівники напрямку? |  |  |  |  |  |
| Чи є план території? |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Предмети** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Каталка |  |  |  |  |  |
| Стілець-ноші |  |  |  |  |  |
| Крісло колісне |  |  |  |  |  |
| Ходунки на колесах |  |  |  |  |  |
| Безкаркасні ноші |  |  |  |  |  |
| Каркасні ноші |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Послуги** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Чи виходить спеціально підготовлений персонал, який допомагає транспортувати людей  з інвалідністю? |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Переміщення територією** | | | | | |
| **Фізична доступність** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Ширина тротуару не менше 1,8 м |  |  |  |  |  |
| Навісні елементи не нижче 2,1 м |  |  |  |  |  |
| Нахил тротуару не перевищує 5% |  |  |  |  |  |
| Водостоки закрито чарунками, отвори яких  не більше 0,015 м |  |  |  |  |  |
| Конструкції на шляхах руху пішоходів контрастнопромарковано |  |  |  |  |  |
| Покриття | Рівне | Має вибоїни менше або не більше 0,015 м | Має вибоїни більше 0,015 м |  |  |
| **Зовнішні сходи** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Сходинки завширшки 0,4 м ізаввишки 0,12 м |  |  |  |  |  |
| Поверхня шорстка  та не слизька |  |  |  |  |  |
| Перша та остання сходинки контрастні (промарковані) |  |  |  |  |  |
| Перед першою  та останньою сходинками є тактильне контрастне застереження |  |  |  |  |  |
| Ширина маршів не менше 1,35 м |  |  |  |  |  |
| Горизонтальні майданчики за наявності завдовжки не менше 1,5 м |  |  |  |  |  |
| Наявні поручні на висоті 900, 700 і 500 мм обабіч маршу |  |  |  |  |  |
| Діаметр труби поручня 0,035–0,045 м |  |  |  |  |  |
| Поручні виходять за межі маршу на 0,3 м і заокруглені |  |  |  |  |  |
| За ширини сходів 2,5 м  є розділові поручні |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Зовнішні пандуси** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Перед і після пандусу  є тактильне контрастне застереження |  |  |  |  |  |
| Ширина пандусу 1,2 м або 1,8 м, якщо це двобічний рух |  |  |  |  |  |
| Кут нахилу не вище 8% |  |  |  |  |  |
| Висота одного підйому  не вище 0,8 м |  |  |  |  |  |
| Горизонтальні майданчики за розмірами не менше 1,5х1,5 м |  |  |  |  |  |
| Наявний захисний бортик  5 см за потреби |  |  |  |  |  |
| Поверхня шорстка та не слизька |  |  |  |  |  |
| Наявні поручні на висоті 900, 700 і 500 мм обабіч маршу |  |  |  |  |  |
| Діаметр труби поручня 0,035–0,045 м |  |  |  |  |  |
| Поручні виходять за межі маршу на 0,3 м і заокруглені |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Зони відпочинку** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Чи наявні на території лавки у затінку? |  |  |  |  |  |
| Чи лавки зі спинкою та бильцями? |  |  |  |  |  |
| Чи є поряд з лавкою вільний простір для дитячого візка чи людини на кріслі колісному? |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Дитячий майданчик** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Чи є на території дитячий майданчик? |  |  |  |  |  |
| Чи є обладнання, яким може користуватися людина на кріслі колісному? |  |  |  |  |  |
| Покриття рівне та доступне для людей на кріслі колісному? |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |

**Притулок**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Основний вхід/альтернативний вхід** | | | | | |
| **Фізична доступність** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Вхід врівень з тротуаром без порогів |  |  |  |  |  |
| Основні двері чітко виділено і контрастнопромарковано |  |  |  |  |  |
| Дверний проріз має вільний простір не менше 900 мм |  |  |  |  |  |
| Двері не мають порога |  |  |  |  |  |
| Дверна ручка має тягову або нажимну силу |  |  |  |  |  |
| Решітка біля входу має отвори не більше 0,015 м |  |  |  |  |  |
| Скляні поверхні мають контрастне маркування завширшки не менше  0,015 м на висоті 1,6 м |  |  |  |  |  |
| Тамбур має ширину  не менше 2,2 м |  |  |  |  |  |
| Освітлення не мигтить і не нижче 300 лк |  |  |  |  |  |
| Сходи та пандус мають навіс |  |  |  |  |  |
| **Сходи на вхідну групу (якщо вони є)** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Сходинки завширшки 0,4 м ізаввишки 0,12 м |  |  |  |  |  |
| Поверхня шорстка та не слизька |  |  |  |  |  |
| Перша та остання сходинки контрастні (промарковані) |  |  |  |  |  |
| Перед першою та останньою сходинками є тактильне контрастне застереження |  |  |  |  |  |
| Ширина маршів не менше 1,35 м |  |  |  |  |  |
| Горизонтальні майданчики за наявності завдовжки не менше 1,5 м |  |  |  |  |  |
| Наявні поручні на висоті 900, 700 і 500 мм обабіч маршу |  |  |  |  |  |
| Діаметр труби поручня 0,035–0,045 м |  |  |  |  |  |
| Поручні виходять за межі маршу на 0,3 м і заокруглені |  |  |  |  |  |
| За ширини сходів 2,5 м  є розділові поручні |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Пандуси вхідної групи (якщо вони є)** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Перед і після пандусу  є тактильне контрастне застереження |  |  |  |  |  |
| Ширина пандусу 1,2 м або 1,8 м, якщо це двобічний рух |  |  |  |  |  |
| Кут нахилу не вище 8% |  |  |  |  |  |
| Висота одного підйому  не вище 0,8 м |  |  |  |  |  |
| Горизонтальні майданчики за розмірами не менше 1,5х1,5 м |  |  |  |  |  |
| Наявний захисний бортик  5 см за потреби |  |  |  |  |  |
| Поверхня шорстка  та не слизька |  |  |  |  |  |
| Наявні поручні на висоті 900, 700 і 500 мм обабіч маршу |  |  |  |  |  |
| Діаметр труби поручня 0,035–0,045 м |  |  |  |  |  |
| Поручні виходять за межі маршу на 0,3 м і заокруглені |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Підйомник (якщо він є)** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Розміри підйомника  не менше 1,1х1,4 м |  |  |  |  |  |
| Захисний бортик не менше 5 см |  |  |  |  |  |
| Кнопки тактильно позначено |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Зона адміністрації** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Чи стійка реєстрації має дві висоти 1,2 м і 0,9 м? |  |  |  |  |  |
| Чи є біля зони адміністрації зона очікування? |  |  |  |  |  |
| Чи є місця для сидіння  на висоті 45 см? |  |  |  |  |  |
| Чи є місця для сидіння  з бильцями? |  |  |  |  |  |
| Чи є місце, де можна залишити свої речі? |  |  |  |  |  |
| Освітлення не мигтить і не нижче 300 лк |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Інформація та комунікація** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Чи є тактильна мапа поверху? |  |  |  |  |  |
| Чи є вказівники напрямку? |  |  |  |  |  |
| Чи інформацію щодо притулку при вході подано простою мовою? |  |  |  |  |  |
| Освітлення біля інформації не мигтитьі не нижче 300 лк |  |  |  |  |  |
| Чи наявна інформація дій для тих, хто щойно прибув до притулку? |  |  |  |  |  |
| Інформація чітко читається, не відблискує |  |  |  |  |  |
| Інформацію подано на висоті від 1,2 м до 1,8 м? |  |  |  |  |  |
| Розмір шрифта 1,8–3,5 см |  |  |  |  |  |
| Чи легко від входу знайти рецепцію чи адміністративний пункт? |  |  |  |  |  |
| Чи є можливість перекладу жестовою мовою в адміністрації притулку? |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Предмети** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Планшет з ручкою для того, щоб листуватися з тими, хто має порушення мовлення |  |  |  |  |  |
| Крісло з бильцями МЕБЛІ > Крісло сіре з бильцями зі світлого дерева CH-123 купити в  інтернет-магазині. |  |  |  |  |  |
| Стільці з підлокітниками |  |  |  |  |  |
| Диван з підлокітниками |  |  |  |  |  |
| Дитячі стільці |  |  |  |  |  |
| Гачки для одягу |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Послуги** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Волонтер чи адміністративний працівник, який допомагає заповнювати бланки  та роз’яснювати інформацію |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Санвузли/душові/пеленальна кімната** | | | | | |
| **Фізична доступність** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| **Санвузол доступний  для людей з інвалідністю** |  |  |  |  |  |
| Доступний санвузол відокремлено від ґендерно маркованих приміщень |  |  |  |  |  |
| Має розміри не менше 1,8х1,65 м |  |  |  |  |  |
| Дверний проріз не менше 900 мм |  |  |  |  |  |
| Дверна ручка нажимна чи тягнуча |  |  |  |  |  |
| Замок на дверях можна повернути однією рукою |  |  |  |  |  |
| Сидіння унітазу на висоті 45–50 см від підлоги |  |  |  |  |  |
| Вільне місце перед унітазом мінімально 800 мм  завширшки і 1100 мм  завдовжки |  |  |  |  |  |
| Є кнопка виклику допомоги не вище 1,2 м від підлоги |  |  |  |  |  |
| З боку прилеглої стіни біля унітаза влаштовано Г-подібне поруччя на висоті 0,85 м |  |  |  |  |  |
| З боку вільного простору від унітаза влаштовано П-подібне поруччя відкидне на висоті 0,85 м |  |  |  |  |  |
| Усі пристрої важільного чи нажимного типу розміщено на висоті не вище 1,2 м |  |  |  |  |  |
| Під раковиною є вільне місце 700 мм |  |  |  |  |  |
| Дзеркало поворотне на висоті доступу не вище 1,2 м |  |  |  |  |  |
| Змішувач сенсорного чи важільного типу |  |  |  |  |  |
| Смітник без кришки, відкритого типу |  |  |  |  |  |
| Обабіч раковини влаштовано поручні |  |  |  |  |  |
| Наявний тримач  для паперових рушників  на висоті не вище 1,2 м |  |  |  |  |  |
| Є гачки для одягу, милиць на висоті до 1,2 м |  |  |  |  |  |
| Освітлення не мигтить і не нижче 300 лк |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Душові для людей  з інвалідністю** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Розміри ванної кімнати  або суміщеного санвузла – 2,2х2,2 м |  |  |  |  |  |
| Усі двері мають дверний проріз не менше 900 м |  |  |  |  |  |
| Розмір душової кабіни 1,5х0,9 м |  |  |  |  |  |
| Піддон має бути врівень  з плиткою або не вище 0,015 м |  |  |  |  |  |
| Є відкидне сидіння на висоті 0,45 м |  |  |  |  |  |
| З боку прилеглої стіни біля сидіння влаштовано Г-подібне поруччя на висоті 0,85 м |  |  |  |  |  |
| Кран змішувача та полички в зоні досяжності  від сидіння |  |  |  |  |  |
| Є гачки для одягу, милиць на висоті до 1,2 м |  |  |  |  |  |
| Освітлення не мигтить і не нижче 300 лк |  |  |  |  |  |
| Змішувач сенсорного  чи важільного типу |  |  |  |  |  |
| Усі пристрої важільного  чи нажимного типу на висоті не вище 1,2 м |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Ґендерно марковані туалетні кімнати** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
|  |  |  |  |  |  |
| Наявність ґендерно нейтральної туалетної кімнати |  |  |  |  |  |
| Усі двері мають дверний проріз не менше 900 м |  |  |  |  |  |
| Уґендерно маркованих туалетних кімнатах є дитяча накладка на унітаз |  |  |  |  |  |
| Уґендерно маркованих туалетних кімнатах є дитячі сходинки до унітазу чи умивальника |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Сповивальна кімната** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Окремо відділена кімната, не в туалеті |  |  |  |  |  |
| За відсутності окремої кімнати сповивальний столик влаштовано у ґендерно маркованих туалетних кімнатах  у доступному санвузлі |  |  |  |  |  |
| Має вільний простір  1,5х1,5 м |  |  |  |  |  |
| Двері мають дверний проріз не менше 900 м |  |  |  |  |  |
| Сповивальний столик  не вище 0,85 м і має вільний простір під ним 0,7 м |  |  |  |  |  |
| Є гачки для одягу, милиць |  |  |  |  |  |
| Поличка для речей міститься в зоні досяжності до 1,2 м |  |  |  |  |  |
| Умивальник має вільний простір від підлоги  до нижнього краю 700 мм |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Інформація та комунікація** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Універсальна кабіна  має піктограму доступності |  |  |  |  |  |
| Наявні піктограми  щодо маркування ґендерної належності кімнат |  |  |  |  |  |
| Усі кімнати мають мати  праворуч тактильну інформаційну табличку  на висоті 1,5 м |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Предмети** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Відкидний поручень |  |  |  |  |  |
| Туалетні опорні рами |  |  |  |  |  |
| Накладки на унітаз |  |  |  |  |  |
| Сходинки |  |  |  |  |  |
| Накладка на унітаз |  |  |  |  |  |
| Комбіновані східці  та накладка |  |  |  |  |  |
| Кушетка |  |  |  |  |  |
| Сидіння для ванни |  |  |  |  |  |
| Табурети чи стільці  для душу |  |  |  |  |  |
| Якщо туалетна кімната недоступна,потрібно облаштувати окрему кімнату чи куток з пересувними предметами.Якщо немає змоги окремої кімнати, тоді потрібна мобільна перегородка, кімната має бути близькою за доступом і мати догляд, бути вентильованою. | | | | | |
| Пересувні умивальники |  |  |  |  |  |
| Переносний унітаз |  |  |  |  |  |
| Біотуалет |  |  |  |  |  |
| Мобільна перегородка |  |  |  |  |  |
| Фен |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Послуги** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Волонтер, який супроводжує і допомагає скористатися туалетом |  |  |  |  |  |
| Волонтер, який чергує за чистотою в санвузлах |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кімнати та зони** | | | | | |
| **Фізична доступність** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Чи всі зони, кімнати розміщено на одному поверсі? |  |  |  |  |  |
| Чи вусіх кімнатах  є вогнегасник у доступному місці з піктограмою? |  |  |  |  |  |
| Чи працює в приміщеннях аварійне освітлення евакуаційних виходів? |  |  |  |  |  |
| **Зона сну** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Місця для сну відокремлено елементами (ширмами, шторами, перегородками) |  |  |  |  |  |
| Освітлення не мигтить і не нижче 300 лк |  |  |  |  |  |
| Розетки доступні від 3-х  на стіну до 3-х метрів  за довжиною |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Зона зберігання речей** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| У доступі є шафи, які не перевищують 1,3 м від рівня підлоги |  |  |  |  |  |
| Шафи можна зачиняти  на індивідуальний замок |  |  |  |  |  |
| Навколо шаф є вільний простір не менше 1,5х1,5 м |  |  |  |  |  |
| Освітлення не мигтить і не нижче 300 лк |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Тихий куток, тиха кімната** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Звук всередині приміщення чи тихої зони не перевищує 60 дБ |  |  |  |  |  |
| Освітлення не мигтить і не нижче 300 лк |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Харчоблок, їдальня** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Є столи для тих, хто стоїть, на висоті 0,95–1,11 м |  |  |  |  |  |
| Столи для людей на кріслі колісному на висоті  0,74–0,8 м і мають вільний простір під ним 700 мм |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Між меблями, столами  є вільні проходи завширшки не менше 1,2 м |  |  |  |  |  |
| Прилавок, на якому роздають їжу, розміщено не вище0,9 м |  |  |  |  |  |
| Чи є можливість самостійного готування, доступу до кухні мешканцям? |  |  |  |  |  |
| Освітлення не мигтить і не нижче 300 лк |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Зона загального відпочинку** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Є вільний простір для людини на кріслі колісному |  |  |  |  |  |
| Чи є місця для сидіння  на висоті 45 см? |  |  |  |  |  |
| Чи є місця для сидіння  з бильцями? |  |  |  |  |  |
| Розетки у доступі  від 3-х на стіну  до 3-х метрів за довжиною |  |  |  |  |  |
| Освітлення не мигтить і не нижче 300 лк |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Дитячий куток** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Є дитячий столик  зі стільцями |  |  |  |  |  |
| Є м’який мат, на якому можна сидіти, гратися |  |  |  |  |  |
| Освітлення не мигтить і не нижче 300 лк |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Місце для грудного годування** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Відокремлене місце чи кімната, що не проглядається |  |  |  |  |  |
| Широке крісло для сидіння і годування |  |  |  |  |  |
| Полички або столик поряд  з кріслом |  |  |  |  |  |
| Робоча поверхня на висоті 0,85 м і вільним простором під нею 700 мм |  |  |  |  |  |
| Освітлення не мигтить і не нижче 300 лк |  |  |  |  |  |
| Розетки у доступі від 3-х штук |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Місце для навчання  та роботи** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Дитячі парти для навчання дошкільнят і школярів |  |  |  |  |  |
| Робочі столи з вільним простором до 700 мм  на поверхнею на висоті  800 мм |  |  |  |  |  |
| Робочі столи на висоті  1100 мм |  |  |  |  |  |
| Крісла, які можна регулювати за висотою,  або наявність стільців різної висоти |  |  |  |  |  |
| Розетки у доступі біля столів від 3-х штук |  |  |  |  |  |
| Освітлення не мигтить і не нижче 300 лк |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Медпункт** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| У медпункті є вільний простір 1,5х1,5 м |  |  |  |  |  |
| До кушетки є вільний прохід завширшки не менше 1,2 м |  |  |  |  |  |
| Освітлення не мигтить і не нижче 300 лк |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Ізолятор** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Є вільний простір 1,5х1,5 м |  |  |  |  |  |
| До кушетки є вільний прохід завширшки не менше 1,2 м |  |  |  |  |  |
| Освітлення не мигтить і не нижче 300 лк |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Інформація та комунікація** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Чи всі зони мають свої піктограми? |  |  |  |  |  |
| Чи є в швидкому доступі інформація та контакти  про медичну допомогу поряд? |  |  |  |  |  |
| Чи є персонал,який надає медичну допомогу? |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | |  |  |
| **Предмети** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Протипролежневіматраци та подушки |  |  |  |  |  |
| Мобільні перегородки |  |  |  |  |  |
| Підйомник для переміщення |  |  |  |  |  |
| Аптечка першої домедичної допомоги IFAK |  |  |  |  |  |
| Автоматичний україномовний дефібрилятор |  |  |  |  |  |
| Кулер для води |  |  |  |  |  |
| Мікрохвильова піч |  |  |  |  |  |
| Підігрівач для дитячих пляшок |  |  |  |  |  |
| Можливість взяти в оренду зарядник, розташований біля місць для сидіння |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | |  |  |
| **Послуги** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Чи є чергові по харчоблоку, які допомагають з роздачею їжі, миють посуд, прибирають? |  |  |  |  |  |
| Чи харчування передбачає індивідуальні потреби тих, хто проживає в притулку (вегетаріанське меню)? |  |  |  |  |  |
| Чи є в притулку доступ  до Wi-fi? |  |  |  |  |  |
| Чи вміють працівники  та волонтери надавати першу домедичну допомогу? |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Переміщення притулком** | | | | | |
| **Фізична доступність** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Коридори завширшки не менше 1,2 м |  |  |  |  |  |
| Усі двері контрастно виділено від стіни |  |  |  |  |  |
| Відсутні конструкції  чи елементи на транзитних шляхах |  |  |  |  |  |
| Освітлення не мигтить  і не нижче 300 лк |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Внутрішні сходи** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Сходинки завширшки 0,3 м ізаввишки 0,15 м |  |  |  |  |  |
| Поверхня шорстка  та не слизька |  |  |  |  |  |
| Перша та остання сходинки контрастні (промарковані) |  |  |  |  |  |
| Перед першою  та останньою сходинками є тактильне контрастне застереження |  |  |  |  |  |
| Ширина маршів не менше 1,35 м |  |  |  |  |  |
| Горизонтальні майданчики за наявності завдовжки не менше 1,5 м |  |  |  |  |  |
| Наявні поручні на висоті 900, 700 і 500 мм обабіч маршу |  |  |  |  |  |
| Діаметр труби поручня 0,035–0,045 м |  |  |  |  |  |
| Поручні виходять за межі маршу на 0,3 м і заокруглені |  |  |  |  |  |
| За ширини сходів 2,5 м  є розділові поручні |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Внутрішні пандуси** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Перед і після пандусу  є тактильне контрастне застереження |  |  |  |  |  |
| Ширина пандусу 1,2 м  або 1,8 м, якщо  це двобічний рух |  |  |  |  |  |
| Кут нахилу не вище 8% |  |  |  |  |  |
| Висота одного підйому  не вище 0,8 м |  |  |  |  |  |
| Горизонтальні майданчики за розмірами не менше 1,5х1,5 м |  |  |  |  |  |
| Поверхня шорстка  та не слизька |  |  |  |  |  |
| Наявні поручні на висоті 900, 700 і 500 мм обабіч маршу |  |  |  |  |  |
| Наявний захисний бортик  5 см за потреби |  |  |  |  |  |
| Діаметр труби поручня 0,035–0,045 м |  |  |  |  |  |
| Поручні виходять за межі маршу на 0,3 м і заокруглені |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Підйомник (якщо він є)** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Розміри підйомника  не менше 1,1х1,4 м |  |  |  |  |  |
| Захисний бортик не менше 5 см |  |  |  |  |  |
| Кнопки тактильно позначено |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Інформація та комунікація** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Чи легко орієнтуватися та знаходити приміщення? |  |  |  |  |  |
| Чи всі приміщення позначено піктограмою  за наявності функції та тактильними табличками  з боку відчинення дверей  на висоті 1,8 м на 300 см  від дверей? |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру** | | | | | |
| **Фізична доступність** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| **Укриття** |  |  |  |  |  |
| Наявність доступного туалету в укритті |  |  |  |  |  |
| Наявність можливості готування чи підігрівання їжі |  |  |  |  |  |
| Наявність доступу  до гарячої води, окропу |  |  |  |  |  |
| Наявність рукомийника |  |  |  |  |  |
| Наявність мобільних перегородок |  |  |  |  |  |
| Наявність підігрівача |  |  |  |  |  |
| **Евакуація** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Транспорт для евакуації може прийняти людей  на ношах, на кріслі колісному, дитячі візки |  |  |  |  |  |
| Шляхи евакуації промарковано |  |  |  |  |  |
| Мапи шляхів евакуації розміщено в кожному коридорі, приміщенні  на висоті не вище 1,5 м |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Інформація та комунікація** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Сповіщення про повітряну тривогу і звукове, і світлове |  |  |  |  |  |
| Чи є письмові інструкції щодо дій з евакуації? |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Предмети** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Відкидний поручень |  |  |  |  |  |
| Туалетні опорні рами |  |  |  |  |  |
| Накладки на унітаз |  |  |  |  |  |
| Сходинки |  |  |  |  |  |
| Накладка на унітаз |  |  |  |  |  |
| Комбіновані східці  та накладка |  |  |  |  |  |
| Кушетка |  |  |  |  |  |
| Сидіння для ванни |  |  |  |  |  |
| Табурети чи стільці  для душу |  |  |  |  |  |
| Якщо туалетна кімната недоступна,потрібно облаштувати окрему кімнату чи куток з пересувними предметами.Якщо немає можливості окремої кімнати,потрібна мобільна перегородка, кімната має бути близькою за доступом і мати догляд, бути вентильованою. | | | | | |
| Пересувні умивальники |  |  |  |  |  |
| Переносний унітаз |  |  |  |  |  |
| Біотуалет |  |  |  |  |  |
| Мобільна перегородка |  |  |  |  |  |
| Фен |  |  |  |  |  |
| Каталка |  |  |  |  |  |
| Стілець-ноші |  |  |  |  |  |
| Крісло колісне |  |  |  |  |  |
| Ходунки на колесах |  |  |  |  |  |
| Безкаркасні ноші |  |  |  |  |  |
| Каркасні ноші |  |  |  |  |  |
| Протипролежневі матраци та подушки |  |  |  |  |  |
| Мобільні перегородки |  |  |  |  |  |
| Аптечка першої домедичної допомоги IFAK |  |  |  |  |  |
| Автоматичний україномовний дефібрилятор |  |  |  |  |  |
| Кулер для води |  |  |  |  |  |
| Мікрохвильова піч |  |  |  |  |  |
| Можливість взяти в оренду зарядник, розташований біля місць для сидіння |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |
| **Послуги** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Фото** | **Рекомендація** |
| Чи персонал знайомий  з інструкцією евакуації для евакуації тих, хто не може самостійно пересуватися в укриття? |  |  |  |  |  |
| Чи перевіряє персонал притулок на наявність мешканців, які не чули повітряної тривоги перед тим, як сховатися в укриття? |  |  |  |  |  |
| Чи розроблено план дій евакуації з притулкув інше місце? |  |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | | | |

**Наявність потрібних предметів для внутрішнього користування**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предмети** | **Так** | **Ні** | **Частково/коментар** | **Рекомендація** |
| Приставний пандус |  |  |  |  |
| Розкладний пандус |  |  |  |  |
| Гуськовий підйомник |  |  |  |  |
| Біла тростина для людей з порушеннями зору |  |  |  |  |
| Тростина |  |  |  |  |
| Милиці |  |  |  |  |
| Ходунки |  |  |  |  |
| Крісла колісні |  |  |  |  |
| Безкаркасні ноші |  |  |  |  |
| Каркасні ноші |  |  |  |  |
| Ноші-стілець |  |  |  |  |
| Каталка |  |  |  |  |
| Коментарі: | | | |  |

**Інтерв'ю з людьми з інвалідністю, представниками маломобільних груп і працівниками**

1. **Чого вам не вистачає тут?**
2. **З якими бар’єрами ви стикаєтеся тут?**
3. **Що ви додали б сюди?**